様式第３号（第６条、第７条関係）

寒さ対策・断熱化工事チェックリスト

別表第１　２の項に該当する建具の工事

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | 工事種別 | 窓等の数 | 仕様（建具とガラス又は枠と戸の種類）又は製品名 | 熱貫流率Ｕ※ | Ｕの基準値 | 確認欄 |
| □ | 外窓交換 |  |  |  | ３．５以下 | □ |
|  |  |  | □ |
| □ | 内窓設置 |  |  | － | 複層ガラス入り | □ |
|  |  | □ |
| □ | ドア交換 |  |  |  | ３．５以下 | □ |
|  |  |  | □ |

※熱貫流率Ｕ（Ｗ/㎡･Ｋ）を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

別表第１　４の項に該当する断熱材を使用する工事

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | 改修部位 | 断熱材の種類又は製品名 | 材料厚ｄ | 熱伝導率λ※ | 熱抵抗値Ｒ※ | Ｒの基準値 | 確認欄 |
| □ | 屋根 |  |  |  |  | ４．６以上 | □ |
| □ | 天井 |  |  |  |  | ４．０以上 | □ |
| □ | 外壁 |  |  |  |  | ２．２以上 | □ |
| □ | 床 |  |  |  |  | ３．３以上 | □ |
| □ | 基礎 |  |  |  |  | １．７以上 | □ |

※熱伝導率λ（Ｗ／ｍ･Ｋ）を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

※熱抵抗値Ｒ（㎡・Ｋ/Ｗ）＝材料厚ｄ（ｍｍ）÷熱伝導率λ（Ｗ／ｍ･Ｋ）÷１０００